# # File gsaved with Nlview version 6.3.8  2013-12-19 bk=1.2992 VDI=34 GEI=35
# 
preplace inst soc_system.clk_0 -pg 1 -lvl 1 -y 90
preplace inst soc_system.hps_0.clk_0 -pg 1
preplace inst soc_system.PWM_SOC_CMP_0 -pg 1 -lvl 4 -y 190
preplace inst soc_system.hps_0.axi_sdram -pg 1
preplace inst soc_system -pg 1 -lvl 1 -y 40 -regy -20
preplace inst soc_system.master_0.fifo -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.clk_src -pg 1
preplace inst soc_system.ENCO_SOC_CMP_0 -pg 1 -lvl 4 -y 30
preplace inst soc_system.master_0.clk_rst -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.timer0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.timer1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.i2c0 -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.b2p -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.timer2 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.wd_timer0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.i2c1 -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.jtag_phy_embedded_in_jtag_master -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.timer3 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.wd_timer1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.i2c2 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.qspi -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.gpio0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.i2c3 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.clkmgr -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.gpio1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.arm_a9_0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.L2 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.gpio2 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.arm_a9_1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.uart0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.uart1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.spim0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.spim1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.timer -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.sysmgr -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.b2p_adapter -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.f2s_periph_ref_clk -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.l3regs -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.sdmmc -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.axi_ocram -pg 1
preplace inst soc_system.master_0 -pg 1 -lvl 2 -y 100
preplace inst soc_system.master_0.p2b_adapter -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.arm_gic_0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.rstmgr -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.transacto -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.usb0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.scu -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.usb1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.hps_io -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.timing_adt -pg 1
preplace inst soc_system.master_0.p2b -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.nand0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.gmac0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0 -pg 1 -lvl 3 -y 240
preplace inst soc_system.hps_0.hps_io.border -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.gmac1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.eosc1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.fpgamgr -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.dcan0 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.eosc2 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.fpga_interfaces -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.dcan1 -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.f2s_sdram_ref_clk -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.dma -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.sdrctl -pg 1
preplace inst soc_system.hps_0.bridges -pg 1
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)clk_0.clk_in_reset,(SLAVE)soc_system.reset) 1 0 1 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)master_0.clk,(SLAVE)hps_0.h2f_lw_axi_clock,(MASTER)clk_0.clk,(SLAVE)PWM_SOC_CMP_0.clock,(SLAVE)hps_0.f2h_sdram0_clock,(SLAVE)ENCO_SOC_CMP_0.clock) 1 1 3 320 180 580 380 1130
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)soc_system.pwm_sig,(SLAVE)PWM_SOC_CMP_0.ConduitExport) 1 0 4 NJ 200 NJ 200 NJ 200 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)soc_system.memory,(SLAVE)hps_0.memory) 1 0 3 NJ 480 NJ 480 NJ
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>soc_system</net_container>(MASTER)master_0.master,(SLAVE)hps_0.f2h_sdram0_data) 1 2 1 620
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)ENCO_SOC_CMP_0.ConduitExport,(SLAVE)soc_system.quad) 1 0 4 NJ 40 NJ 40 NJ 40 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)ENCO_SOC_CMP_0.reset,(SLAVE)master_0.clk_reset,(SLAVE)PWM_SOC_CMP_0.reset,(MASTER)clk_0.clk_reset) 1 1 3 300 60 NJ 60 1090
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)clk_0.clk_in,(SLAVE)soc_system.clk) 1 0 1 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)PWM_SOC_CMP_0.avalon_slave_0,(MASTER)hps_0.h2f_lw_axi_master,(SLAVE)ENCO_SOC_CMP_0.avalon_slave_0) 1 3 1 1110
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(SLAVE)soc_system.hps_0_hps_io,(SLAVE)hps_0.hps_io) 1 0 3 NJ 460 NJ 460 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>soc_system</net_container>(MASTER)hps_0.h2f_reset,(MASTER)soc_system.hps_0_h2f_reset) 1 3 2 NJ 310 NJ
levelinfo -pg 1 0 90 1410
levelinfo -hier soc_system 100 130 420 900 1160 1280
